附表1 义乌市城投集团建设项目施工企业履约考核评价

第 次日常抽查得分表

**工程名称： 施工形象进度： % 检查日期： 年 月 日**

**施工单位： 监理单位：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  | **内 含 分 项 及 要 求**【注：**\***为主控分项】 | **分 项 得 分**【分项满分值为100分】 | **检查情况及得分** |
| 好100-90 | 较好89-80 | 一般79-70 | 较差69-60 | 差59-0 |
| **1** | **人员考勤** | \*施工单位五大员应全部录入指纹考勤，临时外出应有经甲方现场代表审批的书面请假条或其它有效凭证。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 考勤机应保持完好有效，监理部应每月一号拉取施工、监理考勤记录并统计考勤情况，书面抄送甲方现场代表。 |  |  |  |  |  |
| **2** | **施工外运** | \*车辆冲洗设施符合环卫标准；装载规范，无满溢、滴洒；经冲洗后净车出场，场外道路无污染。 |  |  |  |  |  | **（ ）分****（ ）分****（ ）分** |
| 设冲洗设备、过水池。冲洗处具备有效的截水、沉淀、清渣措施。 |  |  |  |  |  |
| **3** | **场内扬尘控制** | \*场内无大面积可飘浮积尘，道路清洁；无施工粉尘飘扬和导致场外积尘。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 根据工程特点，合理配备风动式喷雾机、洒水车、雾化喷淋等抑尘设施，设施应正常、有效。 |  |  |  |  |  |
| 场内易扬尘的散料有覆盖等抑尘措施；长时集中堆放土方有固化、绿化、覆盖等措施。 |  |  |  |  |  |
| 场内及场外责任范围，配专职人员日常保洁，保洁人员上墙公示。 |  |  |  |  |  |
| **4** | **雨污排放** | \*绘制雨污管网平面图并上墙公示，场内无明显积水。 |  |  |  |  |  | **（ ）分****（ ）分****（ ）分** |
| 井、沟、管无破损、淤积；井、沟盖板完好，雨污及流向标识准确，。 |  |  |  |  |  |
| **5** | **物料堆放** | \*合理布置材料堆放加工区，设相应的料槽、物架、防护棚、库房。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 原材料、构件堆置整齐，散料成堆、块料成垛。 |  |  |  |  |  |
| 钢筋、电线管等有防雨要求的材料，措施到位；木模等易燃材料，防火措施到位。 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品专员专库管理。 |  |  |  |  |  |
| **6** | **办公环境** | \*施工作业、材料堆放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施。 |  |  |  |  |  | **（ ）分****（ ）分****（ ）分** |
| 门卫、会议室、办公室、食堂、厕所等保持干净整洁，无杂物堆放。 |  |  |  |  |  |
| **7** | **围墙****围挡** | \*围墙/围挡设置规范，立柱设置“城投集团字样”，版面完好，定期清理无污损，安设牢固、齐整、美观。 |  |  |  |  |  | **（ ）分****（ ）分****（ ）分** |
| 围墙、围挡上部设置喷淋，压力充足，效果良好。 |  |  |  |  |  |
| **8** | **交通导行** | \*水马摆放整齐，落实专人整理，注水并联结到位。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 合理设置交通安全提示、导向及限速标志等。 |  |  |  |  |  |
| 夜间施工应加设夜间照明、夜间警示灯具、反光安全识别标识。 |  |  |  |  |  |
| 对社会交通影响较大的市政工程，应制定临时通行方案，并报交警部门和道路管理部门审批。 |  |  |  |  |  |
| **9** | **脚手架** | \*外架应设置“城投集团”字样，严格按经审批的方案搭设，钢管无弯曲、变形、锈蚀、并按方案要求油漆到位。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 架体外侧应设置阻燃密目式安全网，网间连接严密，安全网无污损。 |  |  |  |  |  |
| 脚手板铺设、连墙件设置等符合方案要求，严密、牢靠、无破损。 |  |  |  |  |  |
| 架体分段搭设、分段使用、分段验收，相关验收人员上架公示。 |  |  |  |  |  |
| **10** | **作业安全** | \*临边、洞口应防护到位，标识标牌悬挂到位。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 施工作业人员正确佩戴安全帽及其他相应的安全防护用具。 |  |  |  |  |  |
| 特种作业人员持证上岗。 |  |  |  |  |  |
| 重点区域、关键部位设置相应的施工安全标识、标牌。 |  |  |  |  |  |
| **11** | **施工用电** | \*总配电箱、二级箱、三级箱应为国标产品，内部元器件有3C认证标识。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 元器件标识清楚，无污损，箱体无污染，无锈蚀。 |  |  |  |  |  |
| 电缆线应采用架空或埋地敷设，并应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 电工巡检到位，无私拉乱接情况。 |  |  |  |  |  |
| **12** | **消防安全** | \*施工现场临时消防车通道、安全出口、疏散通道保持畅通，消防器材设施配备符合要求。 |  |  |  |  |  |  **（ ）分** |
| 工人宿舍严禁使用大功率电器设备。 |  |  |  |  |  |
| 制定灭火和应急疏散预案，每半年组织开展一次演练。 |  |  |  |  |  |
| **13** | **工程质量** | \*严格按图纸施工，工程实体质量感观良好，无明显质量缺陷。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 进场原材料报验、送检及时、资料齐全，品牌符合招标文件规定。 |  |  |  |  |  |
| 采取必要措施做好成品保护工作。 |  |  |  |  |  |
| **14** | **工程进度** | \* 实际施工进度与进度计划偏差超一个月以上的，应编制赶工计划。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 施工单位应编制工程进度计划，报监理审批合格，并在会议室上墙。 |  |  |  |  |  |
| **15** | **工程变更** | \*工程变更应在规定时间内申报。 |  |  |  |  |  | **（ ）分** |
| 变更方案审查会前应做好充分准备，并建立完善的工程变更管理台帐。 |  |  |  |  |  |
| **检查小组****签 名** |  | **综 合 得 分****（ ）分** |
| **集团公司领导 审核意见**  | **项目分管领导：**  年 月 日  |

备注：1、带\*条目为主控分项；

1. 若受检项目无相应的大项，则该大项不计入总分，取其余受检大项的平均分；
2. 检查大项得分=内含分项得分的平均值（当主控分项得分为一般以下时，该对应大项得分直接按主控分项得分计取）；
3. 评审得分=检查大项得分的平均值，满分值为100分。